Der "Y"-Prozessor
=================
Register
========
CSP
DSP
IR
PC

TPLBASE
LITBASE

DATAO
ADDRO

Registerfile
============

        *-------*
selA -->| |--> A
        | |
selB -->| |--> B
        | |
        | |
        | |
selIn-->| |
        | |
        *-------*
            ^
            |
            In

ALU
===
ALU_OUT = ALU ( A, B )

1. Kontrolltransfer
   ================
1.1. Sprungbefehle
     =============
JNIL d      Wenn <(DSP++)> = NIL then PC := PC + d else PC := PC + 4
JMP d       PC := PC + d

Nov 11, 07 15:00 Seite 1/4

instructions.txt

1.2. Closure-Calls
     =============
CALLCLOS d (d = Anzahl der Parameter)
CALLCLOSV (Anzahl Parameter liegt auf (DSP))

1.3  Returns
     =======
RET

1.4. Halts und Interrupts
     ====================
HALT
EXCEPT d

2. Datentransfers
   ==============
2.1. Innerhalb des Datenstacks
     =========================
LOD d      <DSP[d]> -> <--DSP>
STO d  <DSP[0]> -> <(++DSP)[d-1]>

2.2. Zwischen Daten- und Kontrollstack
     =================================
LODCS d    <CSP[d]> -> <--DSP>
STOCS d  <DSP++> -> <CSP[d]>
PUSHCS d   <DSP[d]> -> <--CSP>

2.3. Vom aktuellen Template
     ======================
LITIDX d  <--DSP> := <LITBASE[d]>

3. Änderungen der Stapelzeiger
   ===========================
INCSP d DSP := DSP + d
DECSP d   DSP := DSP - d
INCCSP d  CSP := CSP + d

Sonderbefehle
=============

Nov 11, 07 15:00 Seite 2/4

instructions.txt

Gedruckt von JÃŒrgen BÃ¶hm

Sonntag November 11, 2007 1/2 instructions.txt

%print

%svref
%set-svref
%closure-ref
%symbol-function
%set-symbol-function
%symbol-value
%set-symbol-value
%eq
%car
%cdr
%cons
%consp

%make-closure
%make-vector
Später zu implementierende Basisbefehle
=======================================
Elementare gets
===============
get-byte
get-hword
get-word
Elementare sets
===============
set-byte
set-hword
set-word
Unsichere Funktionen
====================
p-constr
p-add
p-shiftl
p-shiftr
p-align

Nov 11, 07 15:00 Seite 3/4

instructions.txt

Tag-Funktionen
==============
tag-and
tag-andc1
tag-ior
tag-xor

tag-not

tag-eq

get-tag
tag-set

Addr-Funktionen
===============
addr-eq
addr-eqi

addr-and
addr-andc1
addr-ior

get-addr

Nov 11, 07 15:00 Seite 4/4

instructions.txt

Gedruckt von JÃŒrgen BÃ¶hm

Sonntag November 11, 2007 2/2 instructions.txt